**2. Séparation des bacteries par centrifugation**

2.1 Remplir deux fois 40mL du milieu fermenté dans deux tubes Falcon de 50mL.

2.2 Centrifuger les deux tubes Falcon à 5 000 tr/min pendant 10 minutes.



surnageant

pellet

Pellet

Tubes de gauche : après centrifugation

**3. La concentration d'acide lactique par distillation**

3.1 75mL de surnageant vont être distillé (Acide Latique : 122°C).

3.2 Distiller approx. 50mL de H2O.

3.3 Refroidir la solution d'acide lactique.

**4. Polymerisation de l'acide lactique.**

4.1 Matériels pour la polymérisation :



4.2 Pipetter 5mL de la sollution de Lactate dans des tubes à essais.

4.3 Ajouter dans un tubes à essais un peu de cataliseur SnCl2 (chlorure d’étain II).

4.4 Chauffer la solution pendant 5 à10min, sous la hôte tout en remuant jusqu'à ébullition.

4.5 Quand une fumée blanche et intense apparaît, verser le contenu polymérisée dans un bercher de 40mL.

 En refroidissant dans le bercher, le PLA devient solide.

**5. PLA-Dégradation par hydrolyses**

5.1 Ajouter 10mL d'eau distillée dans le becher et mélanger.

 

 Le PLA se solubilise doucement.